[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR  ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak
afn=ul. Piotra Skargi 26 , 67-200 Głogów
nb=Budowa  monitoringu wizyjnego w sortowni odpadów RIPOK w Polkowicach
ab=59-100 Polkowce ul. Działkowa 20
ni=Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
ai=ul. Dąbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice
nk=inż. Grzegorz Juźwiak	
dt=07.05.2021	1
pcn=1 kw. 21 [Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)]

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66	1	0	PLN
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 46]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 3]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=kabel F/UTP 4*2*0,57 kat. 6 zewnętrzny żelowany PE	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=783.2

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP,szary 0,5m 5030 600/0,5	0
id=874200005	3
jm=szt	020
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=CBN	0	0	0	

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=Kamera  4MPx IP67  w obudowie typu BULLET o parametrach nie gorszych niż DS-2CD2043G0-I	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Kamera  8MPx w obudowie typu BULLET o parametrach nie gorszych niż DS-2CD5A85G0-IZHS	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=56

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=listwa ścienna z PCV 25x25	0
id=7580999	1
jm=m	040
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30.8

[RMS ZEST 9]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 68]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
il=57.5527

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=uchwyt kamery  wraz z puszką montażową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 27]
ty=S
na=wiertarka wieloczynnościowa	0
id=71600	1
jm=m-g	148
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
il=2.184

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=zestaw akumulatorów  12VDC	0
id=7761999	3
jm=kpl.	090
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7761699

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=złącze RJ45	0
id=7551999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620382301
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7551299

[RMS ZEST 32]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=monitoring RIPOK
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie instalacji do kamer CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=15
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0226-04	5-08	0226-04		1
na=Montaż listew ściennych z PCV z przegrodą na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=28
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=28	1	28						

[RMS 14]
nz=0.478	0	0.478
np=1
wa=0
wb=0
il=13.384

[RMS 7]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=30.8

[RMS 6]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=56

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 27]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0
il=2.184

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1002-01	4-03	1002-01		1
mpn=_1211
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z gipsu lub gazobetonu o długości przebicia do 15 cm - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 14]
nz=0.0473	0	0.0473
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0473

[POZYCJA]
id=22
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy układany w listwach i rurkach, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - kabel zewnętrzny w izolacji żelowej i powloce PE  F/UTP 4*2*0,57 kat. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=56
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=56	1	56						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1424

[RMS 67]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=61.6

[RMS 32]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0101-03	AT-15	0101-03		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy układany na istniejących drabinach kablowych - kabel zewnętrzny w izolacji żelowej i powloce PE  F/UTP 4*2*0,57 kat. 6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=80
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=80	1	10*8						

[RMS 14]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=6.384

[RMS 32]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 67]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=88

[POZYCJA]
id=245
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m układany na istniejących drabinach - kabel F/UTP 4*2*0,57 kat. 6 zewnętrzny żelowany PE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=576
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=576	1	576						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=11.7504

[RMS 67]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=633.6

[RMS 32]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0103-03 z.sz. 2.4. 	AT-15	0103-03	 z.sz. 2.4. 	1
na=Dodatek za układanie kabla w kanałach, listwach, słupkach instalacyjnych - 01 - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=712
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=712	1	576+56+80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=0
wb=0
il=6.3226

[RMS 32]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[ELEMENT 2]
na=Dostawa, montaż oraz próby funkcjonalne elementów telewizji przemysłowej
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=35
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	AL-01	0501-01	 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	1
mpn=2:0:093,103:0:094,101211
na=Montaż kamer 8MPx w obudowie typu bullet o parametrach nie gorszych niż DS-2CD5A85G0-IZ(H)S  z próbami funkcjonalnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.15		0.1*1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=4.032

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=399
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-01 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	AL-01	0501-01	 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	1
mpn=2:0:093,103:0:094,101211
na=Montaż kamer  4MPx IP67  w obudowie typu BULLET o parametrach nie gorszych niż DS-2CD2043G0-I   z próbami funkcjonalnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.15		0.1*1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=3.36	0	3.36
np=1
wa=0
wb=0
il=1.008

[RMS 48]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=38
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	10*2						

[RMS 14]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=2.74

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0505-02	AL-01	0505-02		1
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10*1						

[RMS 14]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=2.1

[POZYCJA]
id=430
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
mpn=_1211
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=20
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 14]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=2.74

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=20

[POZYCJA]
id=434
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
mpn=1211
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 14]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 32]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=10

[POZYCJA]
id=41
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04 z.sz. 3.4	AL-01	0503-04	 z.sz. 3.4	1
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 14]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=4.592

[POZYCJA]
id=100
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-09	AT-14	0110-09		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zestaw baterii akumulatorów 12VDC  do zasilacza Ever UPS POWERLINE RT PLUS 2000
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 14]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 32]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[SUMA KONTROLNA]
b7 4519d42f6db6366ead510318c298c