[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	1	0	1	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR  ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak
afn=ul. Piotra Skargi 26 , 67-200 Głogów
nb=Linia kablowa oświetlenia i monitoringu wizyjnego na składowisku odpadow innych niż niebezpieczne i obojetne w  Polkowicach
ab=59-100 Polkowce ul. Działkowa 20
ni=Polkowicka Dolina Recyklingu 
ai=ul. Dąbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice
nk=inż. Grzegorz Juźwiak	
dt=09.08.2021	1

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=65	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=Akumulator bezobsługowy - CT 18Ah/12V	0
id=723170018	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=46
pr=TEC	0	0	0	

[RMS ZEST 2]
ty=M
na=bale iglaste obrzynane	0
id=2600100	1
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0168

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=bednarka	0
id=1100099	2
jm=kg	033
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=279.552

[RMS ZEST 4]
ty=M
na=belki iglaste	0
id=2600399	1
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.44

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=benzyna do ekstrakcji	0
id=1050099	1
jm=dm3	066
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5.8

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=betonowa kostka brukowa z demontażu	0
id=2222099	2
jm=m2	050
ce=0
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
iin=22.55	22.55
il=22.55
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	2222000

[RMS ZEST 112]
ty=M
na=Cement portl,zw.z dod.CEM II/A-V 32,5 work	0
id=1701112	2
jm=t	034
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1815

[RMS ZEST 102]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.2574

[RMS ZEST 6]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=2.552

[RMS ZEST 7]
ty=S
na=ciągnik kołowy 55-63 kW (75-85 KM)	0
id=39121	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=5.104

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=deski iglaste obrzynane	0
id=2600699	1
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.22

[RMS ZEST 9]
ty=M
na=Dysk twardy 6000GB	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=8
pr=TEC	0	0	0	

[RMS ZEST 10]
ty=S
na=dźwignik hydrauliczny przenośny z napędem spalinowym 250 t	0
id=35414	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=3.648

[RMS ZEST 11]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 12]
ty=R
na=elektromonterzy gr.II	0
id=662	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 13]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=M
na=farba olejna nawierzchniowa szara	0
id=1511711	1
jm=dm3	066
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=0.01

[RMS ZEST 109]
ty=M
na=glina surowa budowlana	0
id=1640301	2
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.725

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=głośnik tubowy IT130	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 89]
ty=M
na=Kabel Al w izolacji i powłoce polwinitowej YAKXSżo 0,6/1kV 4x35 SE mm2	0
id=807011314	3
jm=m	040
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1292
pr=EPA	0	0	0	

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Kabel elektroenergetyczny YKY 0,6/1kV 3x1,5 RE mm2	0
id=804000613	3
jm=m	040
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=184
pr=EPA	0	0	0	

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 klasa E U/UTP,szary 0,5m 5030 600/0,5	0
id=874200005	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=90
pr=CBN	0	0	0	

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=kabel miedziany ekranowany niskoszumowy 6m z gniazdem i wtykiem XLR	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Kabel światłowodowy XOTKtdDx 4J	0
id=8600200	1
jm=m	040
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3064

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=kabel zewnętrzny żelowany PE  F/UTP 4*2*0,57 kat 6	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=450

[RMS ZEST 110]
ty=M
na=Kamera  8MPx w obudowie typu BULLET o parametrach nie gorszych niż DS-2CD5A85G0-IZHS	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=kaseta zapasu kabla światłowodowego 25x25x10	0
id=AT10028	3
jm=szt.	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=29

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Klamerka 20 mm COT36	0
id=755140020	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=138
pr=ENS	0	0	0	

[RMS ZEST 25]
ty=M
na=konstrukcje mocujące	0
id=7270099	1
jm=kg	033
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=koparko-spycharka 0.15 m3	0
id=11111	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=151.232

[RMS ZEST 27]
ty=M
na=krawędziaki iglaste	0
id=2600999	1
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.0336

[RMS ZEST 28]
ty=M
na=lampa oświetleniowa kompletna LED 48W/5000K/DW	0
id=7331399	1
jm=kpl.	090
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 117]
ty=M
na=MEAN WELL: DRC-100B +DDR-120B-48	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 113]
ty=M
na=mieszanka żwirowo -piaskowa	0
id=1601499	2
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.6275
pr=	0	0	0	1601599

[RMS ZEST 29]
ty=M
na=MODUŁ SFP WDM TP-LINK TL-SM321B 1310NM SM 10KM LC/UPC	0
id=702351411	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 30]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 31]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 32]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 33]
ty=R
na=monterzy	0
id=t02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 34]
ty=R
na=monterzy	0
id=o02	3
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=opaski kablowe OKi	0
id=7640100	1
jm=szt.	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=92.8

[RMS ZEST 36]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabli DVK 50mm	0
id=7584201	1
jm=m	040
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2135

[RMS ZEST 37]
ty=M
na=Osłona rurowa giętka do kabli DVK fi 75mm	0
id=7584202	1
jm=m	040
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=238

[RMS ZEST 39]
ty=M
na=Osłona rurowa sztywna BE fi 75mm	0
id=7584423	1
jm=m	040
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=138

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Osłona rurowa sztywna SRS fi 75m	0
id=7584402	1
jm=m	040
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=osłona spawu R&M	0
id=7062999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=188
pr=CBN	0	0	0	

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=PatchcCord światłowodowy SM	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=72

[RMS ZEST 111]
ty=M
na=Piasek naturalny kopany	0
id=1601801	1
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 43]
ty=M
na=Pigtail SM SC/PC	0
id=862120008	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=188
pr=OPR	0	0	0	

[RMS ZEST 100]
ty=S
na=piła do cięcia kostki	0
id=75260	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=0.55

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=płyn poślizgowy	0
id=o000047	3
jm=dm3	066
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.4
pr=HEN	0	0	0	

[RMS ZEST 45]
ty=S
na=pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250 atm	0
id=14632	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=3.648

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Przełącznica światłowodowa 8xSC/PC simplex z kasetą na spawy i adapterami SC/PC SM do montażu na szynie DIN	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=48
pr=OPR	0	0	0	

[RMS ZEST 48]
ty=S
na=przyczepa dłużycowa do 4.5 t	0
id=39651	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=8.8

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=Przyczepa do przewo.kabli 4-7t	0
id=39972	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=87.75

[RMS ZEST 50]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli do 4 t	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=7.656

[RMS ZEST 118]
ty=M
na=Rejestrator cyfrowy sieciowy o parametrach nie gorszych niż i7-N39832UHV	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 52]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=2997.3671

[RMS ZEST 53]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 54]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 115]
ty=R
na=robotnicy gr.I	0
id=391	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 55]
ty=S
na=samochód dostawczy 0.9 t	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=21.1207

[RMS ZEST 56]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0,9 t	0
id=t0003	3
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=15.75

[RMS ZEST 57]
ty=S
na=samochód dostawczy do 0.9 t	0
id=o0001	3
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=43.4

[RMS ZEST 116]
ty=S
na=samochód samowyładowczy 5 t	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=4.394
pr=	0	0	0	39811

[RMS ZEST 58]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=131.796

[RMS ZEST 59]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 3,5 t	0
id=t0001	3
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=17.145

[RMS ZEST 60]
ty=S
na=samochód skrzyniowy do 5 t	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=23.2739

[RMS ZEST 61]
ty=S
na=samochód specjalny liniowy z platformą i balkonem	0
id=39911	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=22.08

[RMS ZEST 62]
ty=S
na=spawarka światłowodowa	0
id=at151	3
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=90.24

[RMS ZEST 63]
ty=S
na=spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)	0
id=11333	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=2.825

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=Stelaż kabla liniowego na słup.	0
id=775180020	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10
pr=OPR	0	0	0	

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=Switch DGS-3130-30S/SI Switch Gigabitowy PoE	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=Switch przemysłowy 4xPoE + 2x SFP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Switch przemysłowy 8xSFP + 2xRJ 45, 100/1000	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=szafka z tworzywa UV, IP65 IK07, II klasa  43x84x32	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=szafka z tworzywa UV, IP65 IK07, II klasa 40x60/25	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=21
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=śruba M12x75	0
id=o000073	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=20.6
pr=FIB	0	0	0	

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=Taśma stalowa 0,7x20 mm COT37	0
id=899010007	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=138
pr=ENS	0	0	0	

[RMS ZEST 106]
ty=S
na=ubijak spalinowy 200 kg	0
id=12612	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=1.38

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=Uchwyt dystansowy SO79.6	0
id=749200196	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=264
pr=ENS	0	0	0	

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=uchwyt głośnika	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 74]
ty=M
na=uchwyt kamery  wraz z puszką montażową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=45

[RMS ZEST 75]
ty=M
na=Uchwyt słupowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=21

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=urządzenie wiertnicze do otworów pod słupy na samochodzie śr. 800 mm/3 m	0
id=15412	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=27.5

[RMS ZEST 77]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1030499	1
jm=kg	033
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=46.4

[RMS ZEST 78]
ty=S
na=wciągarka mechaniczna do kabli, z rejestratorem siły naciągu	0
id=o0026	3
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=37.8

[RMS ZEST 79]
ty=S
na=wciągarka ręczna	0
id=t0022	3
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=6.075

[RMS ZEST 99]
ty=S
na=wibrator powierzchniowy	0
id=45100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=2.86

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Woda	0
id=3930001	1
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.594

[RMS ZEST 114]
ty=M
na=woda	0
id=3930099	2
jm=m3	060
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.1285
pr=	0	0	0	3930099

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Wysięgnik rur.1-ram.2,0 m, do sł.S-100	0
id=7341313	1
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=23

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=zasilacz 12VDC 60W IP67	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=zespół prądotwórczy trójfazowy przewoźny 20 kVA	0
id=81123	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=3.648

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=zrywarka przyczepna	0
id=11711	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=0.8

[RMS ZEST 85]
ty=M
na=Żerdź strunobetonowa wirowana E-12/2,5	0
id=8120911	1
jm=szt	020
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 86]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=2.552

[RMS ZEST 87]
ty=S
na=żuraw samochodowy 4 t	0
id=31112	1
jm=m-g	148
ce=0	1620381041
cw=0	PLN
il=13.904

[RMS ZEST 88]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=MONITORING
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie instalacji i punktów dystrybucyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		1
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do słupa - szafka UNIBOX 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=5.6154

[RMS 70]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[RMS 75]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=99
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-07	AL-01	0112-07		1
na=Montaż zasilacza buforowego 120W 48VDC, DIN TS35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 52]
nz=7.37	0	7.37
np=1
wa=0
wb=0
il=162.14

[RMS 117]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[POZYCJA]
id=1484
pd=ORGBUD wyd.III 1986 biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		1
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża Skrzynka główna S1 400x840/320
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2674

[RMS 69]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 16]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[POZYCJA]
id=100
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 18Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=46
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=46	1	2*23						

[RMS 52]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=115

[RMS 1]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=46

[POZYCJA]
id=102
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-03	AL-01	0502-03		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 8 wejść video - anologia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=21
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	21						

[RMS 52]
nz=10.2	0	10.2
np=1
wa=0
wb=0
il=214.2

[RMS 65]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=21

[POZYCJA]
id=1485
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-04	AL-01	0502-04		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - multipleksowy przełącznik wizji do 16 wejść video - analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 52]
nz=14.31	0	14.31
np=1
wa=0
wb=0
il=28.62

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=588
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0113-03	AT-35	0113-03		1
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - moduł światłowodowy SFP
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	10*2+2+2						

[RMS 52]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=2.64

[RMS 29]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[RMS 88]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=578
pd=ATHENASOFT wyd.I 2014	KNR	AT-10 0110-02	AT-10	0110-02		1
na=Montaż kasety  światłowodowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=29
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	22+10/2+2						

[RMS 52]
nz=0.09	0	0.09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.61

[RMS 88]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=29

[POZYCJA]
id=1090
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0801-08	039	0801-08		1
na=Montaż wsporników 2 do podwieszania kabli światłowodowych na podbudowie słupowej żelbetowej - montaż stelaży zapasów kabla
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=10
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 52]
nz=0.594	0	0.594
np=1
wa=0
wb=0
il=5.94

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 71]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=20.6

[RMS 58]
nz=0.107	0	0.107
np=1
wa=0
wb=0
il=1.07

[POZYCJA]
id=574
pd=ATHENASOFT wyd.I 2016	KNR	AT-35 0113-05	AT-35	0113-05		1
na=Wyposażenie paneli rozdzielczych światłowodowych - kaseta na 8 spawów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=48
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=48	1	13*2+8+1+11+2						

[RMS 52]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=5.76

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=48

[RMS 88]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=582
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0105-02 z.sz. 2.4. 	AT-15	0105-02	 z.sz. 2.4. 	1
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=188
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=188	1	13*2*4+8*4+11*4+2*4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=108.288

[RMS 43]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=188

[RMS 88]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=188

[RMS 62]
nz=0.48	0	0.48
np=1
wa=0
wb=0
il=90.24

[ELEMENT 2]
na=Dostawa, montaż oraz próby funkcjonalne elementów telewizji przemysłowej
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=35
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	1
na=Montaż kamer 8MPx  w obudowie typu bullet o parametrach nie gorszych niż DS-2CD5A85G0-IZH(S) na masztach oświetleniowych z próbami funkcjonalnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=45
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=45	1	45						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.15		0.1*1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=62.4375

[RMS 110]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[RMS 74]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=45

[POZYCJA]
id=38
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	45*2						

[RMS 52]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=12.33

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0505-02	AL-01	0505-02		1
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=225
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	45*5						

[RMS 52]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=47.25

[POZYCJA]
id=34
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator cyfrowy sieciowy  z o parametrach nie gorszych niż i7-N39832UHV 4 dyskami 6000GB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 52]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=5.74

[RMS 118]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 9]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=41
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04 z.sz. 3.4	AL-01	0503-04	 z.sz. 3.4	1
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=9.184

[POZYCJA]
id=43
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-06	AL-01	0502-06		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch 24P 10Gb
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 52]
nz=15.82	0	15.82
np=1
wa=0
wb=0
il=15.82

[RMS 67]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=46
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-06 z.sz. 3.4	AL-01	0502-06	 z.sz. 3.4	1
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - switch
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=15.82	0	15.82
np=1
wa=0
wb=0
il=25.312

[ELEMENT 2]
na=montaż nagłośnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=1635
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=1639
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-08	AL-01	0504-08		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głośnik tubowy aktywny
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 52]
nz=11.32	0	11.32
np=1
wa=0
wb=0
il=101.88

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=1636
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-05	AL-01	0112-05		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/60 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 52]
nz=4.71	0	4.71
np=1
wa=0
wb=0
il=42.39

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=1643
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0505-02	AL-01	0505-02		1
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=18
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	9*2						

[RMS 52]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=3.78

[POZYCJA]
id=1655
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0506-01	AL-01	0506-01		1
mpn=1211
na=Uruchomienie systemu TVU - linia transmisji nagłośnienia
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=1
jm=linia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 52]
nz=1.85	0	1.85
np=1
wa=0
wb=0
il=1.85

[ELEMENT 2]
na=BUDOWA LINII KABLOWEJ  OŚWIETLENIA I SWIATŁOWODOWEJ
wa=0
kn=0	0	0
id=347
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=912
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0233-02	2-01	0233-02		1
na=Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III - równanie terenu do dojazdu do sstanowisk słupowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=1000
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1000	1	200*5						

[RMS 52]
nz=0.139	0	0.139
np=1
wa=0
wb=0
il=139

[RMS 63]
nz=0.0025	0	0.0025
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 84]
nz=0.0008	0	0.0008
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8

[POZYCJA]
id=1984
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0205-01	2-01	0205-01		1
mpn=_1211
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2						

[RMS 52]
nz=0.2314	0	0.2314
np=1
wa=0
wb=0
il=2.314

[RMS 26]
nz=0.0969	0	0.0969
np=1
wa=0
wb=0
il=0.969

[RMS 116]
nz=0.2262	0	0.2262
np=1
wa=0
wb=0
il=2.262

[POZYCJA]
id=2158
pd=WACETOB wyd.V 2003	KNR-W	2-02 1701-02	2-02	1701-02		1
mpn=1211
na=Mieszanka betonu zwykłego B 10 w warunkach prymitywnych - wykonanie warstwy chudego betonu o gr. 10cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=0.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=0.5	1	5*0,1						

[RMS 52]
nz=3.63	0	3.63
np=1
wa=0
wb=0
il=1.815

[RMS 112]
nz=0.363	0	0.363
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1815

[RMS 113]
nz=1.255	0	1.255
np=1
wa=0
wb=0
il=0.6275

[RMS 114]
nz=0.257	0	0.257
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1285

[RMS 88]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=2169
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0211-01	2-01	0211-01		1
mpn=_121,0:0,0911
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km - wymiana gruntu pod fundamnety
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	5*2						

[RMS 52]
nz=0.0402	0	0.0402
np=1
wa=0
wb=0
il=0.402

[RMS 111]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=10

[RMS 26]
nz=0.0855	0	0.0855
np=1
wa=0
wb=0
il=0.855

[RMS 63]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=0.325

[RMS 116]
nz=0.2132	0	0.2132
np=1
wa=0
wb=0
il=2.132

[POZYCJA]
id=1981
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0236-02	2-01	0236-02		1
mpn=_1211
na=Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=10
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[RMS 52]
nz=0.2273	0	0.2273
np=1
wa=0
wb=0
il=2.273

[RMS 106]
nz=0.138	0	0.138
np=1
wa=0
wb=0
il=1.38

[POZYCJA]
id=348
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0702-10	5-10	0702-10		1
na=Montaż i mechaniczne stawianie słupów pojedynczych urządzeniem wiertniczym (bez belek ustojowych) - słupy E-12/2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=22
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=6.93	0	6.93
np=1
wa=0
wb=0
il=145.5993

[RMS 85]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 8]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 4]
nz=0.02	0	0.02
np=1
wa=0
wb=0
il=0.44

[RMS 88]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 87]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 60]
nz=0.45	0	0.45
np=1
wa=0
wb=0
il=9.9

[RMS 48]
nz=0.4	0	0.4
np=1
wa=0
wb=0
il=8.8

[RMS 76]
nz=1.25	0	1.25
np=1
wa=0
wb=0
il=27.5

[POZYCJA]
id=1988
pd=MRiGŻ wyd.I 1997	KNR	2-28 0701-01	2-28	0701-01		1
mpn=1211
na=Uszczelnianie czaszy i skarp składowiska gliną wykonywane ręcznie - uszczelnienie odwiertów słupowych
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=2.5
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.5	1	5*0,5						

[RMS 52]
nz=3.07	0	3.07
np=1
wa=0
wb=0
il=7.675

[RMS 109]
nz=1.09	0	1.09
np=1
wa=0
wb=0
il=2.725

[RMS 88]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1372
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0702-0204	2-01	0702-0204		1
na=Kopanie koparkami podsiębiernymi rowów dla kabli o głębokości do 1,2 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1080
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1080	1	1080						

[RMS 52]
nz=0.03	0	0.03
np=1
wa=0
wb=0
il=32.4

[RMS 26]
nz=0.112	0	0.112
np=1
wa=0
wb=0
il=120.96

[POZYCJA]
id=1370
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0701-0202	2-01	0701-0202		1
na=Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szerokości dna do 0.4 w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=30
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[RMS 52]
nz=0.745	0	0.745
np=1
wa=0
wb=0
il=22.35

[POZYCJA]
id=1375
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0809-02	5-10	0809-02		1
na=Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=336
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=336	1	56*6						

[RMS 52]
nz=0.92	0	0.92
np=1
wa=0
wb=0
il=309.12

[RMS 3]
nz=0.832	0	0.832
np=1
wa=0
wb=0
il=279.552

[RMS 88]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.06	0	0.06
np=1
wa=0
wb=0
il=20.16

[POZYCJA]
id=1386
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0303-01	5-10	0303-01		1
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie - rura DVK50 - 2135m, DVK75 - 270m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2405
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2405	1	2135+270						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=0.1342	0	0.1342
np=1
wa=0
wb=0
il=308.2272

[RMS 36]
nz=2135	1	2135
np=1
wa=0
wb=0
il=2135

[RMS 37]
nz=238	1	238
np=1
wa=0
wb=0
il=238

[RMS 88]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.0039	0	0.0039
np=1
wa=0
wb=0
il=9.3795

[RMS 60]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=13.2275

[POZYCJA]
id=1408
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0319-02	5-10	0319-02		1
na=Wykopy pionowe ręczne w gruncie nienawodnionym kat. III-IV dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	2*2*1*1						

[RMS 52]
nz=4.73	0	4.73
np=1
wa=0
wb=0
il=18.92

[POZYCJA]
id=1410
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0306-01	5-10	0306-01		1
na=Mechaniczne przepychanie rur stalowych o średnicy do 100 mm pod drogami i nasypami - rura SRS75
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=1.7274	0	1.7274
np=1
wa=0
wb=0
il=13.1973

[RMS 40]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=16

[RMS 2]
nz=0.0021	0	0.0021
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0168

[RMS 27]
nz=0.0042	0	0.0042
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0336

[RMS 88]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0592

[RMS 60]
nz=0.0183	0	0.0183
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1464

[RMS 10]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=3.648

[RMS 45]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=3.648

[RMS 83]
nz=0.456	0	0.456
np=1
wa=0
wb=0
il=3.648

[POZYCJA]
id=1406
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0705-0204	2-01	0705-0204		1
na=Mechaniczne zasypywanie spycharkami rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. III-IV
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=1120
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1120	1	1120						

[RMS 26]
nz=0.0254	0	0.0254
np=1
wa=0
wb=0
il=28.448

[POZYCJA]
id=1421
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 0114-02	5-10	0114-02		1
na=Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych kabel YAKXS 4*35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=1160
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1160	1	1160						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=0.1333	0	0.1333
np=1
wa=0
wb=0
il=147.6703

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1160

[RMS 5]
nz=0.005	0	0.005
np=1
wa=0
wb=0
il=5.8

[RMS 77]
nz=0.04	0	0.04
np=1
wa=0
wb=0
il=46.4

[RMS 35]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=92.8

[RMS 88]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=7.772

[RMS 50]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=5.104

[RMS 7]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=5.104

[RMS 87]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=5.104

[POZYCJA]
id=1452
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0113-01	5	0113-01		1
na=Rury ochronne z PCW o śr.do 80 mm - rury BE75 układane na słupach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=138
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=138	1	22*2*3+2*3						

[RMS 52]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=60.72

[RMS 39]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=138

[RMS 72]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=138

[RMS 24]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=138

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=1442
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-05	5	0717-05		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YKY 3*1,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=184
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=184	1	23*8						

[RMS 52]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=103.04

[RMS 18]
nz=184	1	184
np=1
wa=0
wb=0
il=184

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.2328

[RMS 50]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8096

[RMS 6]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8096

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8096

[POZYCJA]
id=1467
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-05	5	0717-05		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych - kabel YAKXS 4*35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=132
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=132	1	132						

[RMS 52]
nz=0.56	0	0.56
np=1
wa=0
wb=0
il=73.92

[RMS 89]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=132

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.8844

[RMS 50]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5808

[RMS 6]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5808

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5808

[POZYCJA]
id=726
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0717-01	5	0717-01		1
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m bezpośrednio na słupach betonowych - kabel Z-XOTktsdD 4J
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=264
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=264	1	264						

[RMS 52]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=73.92

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=264

[RMS 73]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=264

[RMS 88]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=1.7688

[RMS 50]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1616

[RMS 6]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1616

[RMS 86]
nz=0.0044	0	0.0044
np=1
wa=0
wb=0
il=1.1616

[POZYCJA]
id=1483
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0501-01	039	0501-01		1
na=Wciąganie kabli światłowodowych do kanalizacji wtórnej z rur z warstwą poślizgową z linką wciągarką mechaniczną z rejestratorem siły - kabel w odcinkach o długości 2 km - kabel Z-XOTktsdD 4J
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=2.8
jm=km	043
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2.8	1	2,8						

[RMS 52]
nz=130.6	0	130.6
np=1
wa=0
wb=0
il=365.68

[RMS 44]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=1.4

[RMS 20]
nz=2800	1	2800
np=1
wa=0
wb=0
il=2800

[RMS 57]
nz=15.5	0	15.5
np=1
wa=0
wb=0
il=43.4

[RMS 58]
nz=38.1	0	38.1
np=1
wa=0
wb=0
il=106.68

[RMS 49]
nz=27	0	27
np=1
wa=0
wb=0
il=75.6

[RMS 78]
nz=13.5	0	13.5
np=1
wa=0
wb=0
il=37.8

[POZYCJA]
id=1110
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	040 0503-07	040	0503-07		1
na=Wciąganie ręczne kabla  F/UTP 4*2*0,57 PE zewnętrzny żelowany do rur
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=450
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=450	1	45*10						

[RMS 52]
nz=0.1859	0	0.1859
np=1
wa=0
wb=0
il=83.655

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=450

[RMS 56]
nz=0.035	0	0.035
np=1
wa=0
wb=0
il=15.75

[RMS 59]
nz=0.0381	0	0.0381
np=1
wa=0
wb=0
il=17.145

[RMS 49]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=12.15

[RMS 79]
nz=0.0135	0	0.0135
np=1
wa=0
wb=0
il=6.075

[POZYCJA]
id=1128
pd=ATHENASOFT wyd.II 2012	KNR	AT-28 0122-01	AT-28	0122-01		1
na=Krosowanie - kabel miedziany w gnieździe abonenckim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=90
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	45*2						

[RMS 52]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=4.5

[RMS 88]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=90

[POZYCJA]
id=397
pd=ORGBUD wyd.III 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	5-10 1011-01	5-10	1011-01		1
na=Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z lampą LED 48W (1 lampa)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=23
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=23	1	23						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 52]
nz=2.84	0	2.84
np=1
wa=0
wb=0
il=62.3806

[RMS 81]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 25]
nz=2.8	0	2.8
np=1
wa=0
wb=0
il=64.4

[RMS 28]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=23

[RMS 88]
nz=2	0	2
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 55]
nz=0.17	0	0.17
np=1
wa=0
wb=0
il=3.91

[RMS 61]
nz=0.96	0	0.96
np=1
wa=0
wb=0
il=22.08

[POZYCJA]
id=1813
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0321-10	5-10	0321-10		1
mpn=1211
na=Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-piaskowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 52]
nz=0.237	0	0.237
np=1
wa=0
wb=0
il=5.214

[POZYCJA]
id=1815
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0322-09	5-10	0322-09		1
mpn=1211
na=Wykonanie nawierzchni po robotach kablowych - chodniki, wjazdy, place z betonowej kostki brukowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=22
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=22	1	22						

[RMS 52]
nz=1.56	0	1.56
np=1
wa=0
wb=0
il=34.32

[RMS 101]
nz=1.025	0	1.025
np=1
iin=1
wa=0
wb=0
il=22.55

[RMS 102]
nz=0.0117	0	0.0117
np=1
wa=0
wb=0
il=0.2574

[RMS 104]
nz=0.027	0	0.027
np=1
wa=0
wb=0
il=0.594

[RMS 88]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 99]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=2.86

[RMS 100]
nz=0.025	0	0.025
np=1
wa=0
wb=0
il=0.55

[SUMA KONTROLNA]
61e611 abb6075efb2b88d6ecf30cb28