[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.6
pe=2
op=1
opn=2	0	2	1	0	0	3	8	0	0	1	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	4	3	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk	VAT
wn=		

[STRONA TYT]
na=PRZEDMIAR   ROBÓT	PRZEDMIAR
nfn=Pracownia Projektowa inż. Grzegorz Juźwiak
afn=ul. Piotra Skargi 26 , 67-200 Głogów
nb=Przebudowa  i przystosowanie monitoringu wizyjnego na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami 
ab=59-100 Polkowce ul. Działkowa 20
ni=Polkowicka Dolina Recyklingu Sp. z o.o.
ai=ul. Dąbrowskiego 2 , 59-100 Polkowice
nk=inż. Grzegorz Juźwiak	
dt=25.07.2021	1

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 1]
na=VAT	V
wa=23	1	0	
op=0	0
nc=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=66	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=10.8	1	0	
op=1	0
nr=1
ns=1

[RMS ZEST 1]
ty=M
na=adapter SC/PC simplex	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=64
pr=DIP	0	0	0	

[RMS ZEST 106]
ty=M
na=Akumulator bezobsługowy 18Ah 12V	0
id=723170017	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=24

[RMS ZEST 60]
ty=M
na=Cement portl,zwykły b.dod. CEM I 32,5-work	0
id=1700305	1
jm=t	034
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.007

[RMS ZEST 83]
ty=S
na=ciągnik kołowy	0
id=39100	1
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=0.0688

[RMS ZEST 58]
ty=M
na=cokół do szafy EM/SH05D-6642	0
id=7760999	3
jm=kpl.	090
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	7760901

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=Dysk twardy 6000GB	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
il=8
pr=TEC	0	0	0	

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=elektromonterzy gr.III	0
id=663	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 73]
ty=M
na=farba olejna	0
id=t000033	3
jm=kg	033
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.01
pr=HEN	0	0	0	

[RMS ZEST 90]
ty=M
na=głośnik tubowy IT130	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 5]
ty=M
na=Gniazdo 2P+Z 10/16A 250V IP-44	0
id=7530201	2
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4.08

[RMS ZEST 6]
ty=M
na=kabel F/UTP 4*2*0,57 kat. 6 zewnętrzny żelowany PE	0
id=	3
jm=m	040
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=946

[RMS ZEST 7]
ty=M
na=Kabel krosowy RJ45-RJ45, kat.6 S/FTP LSOH,czerwony 0,5m 5030 665/0,5	0
id=874206505	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=CBN	0	0	0	

[RMS ZEST 92]
ty=M
na=kabel niskoszumowy ekranowany z miedzi beztlenowej z gniazdem i wtykiem XLR dł.6m	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 8]
ty=M
na=Kabel światłowodowy XOTKtdDx 4J	0
id=8600200	1
jm=m	040
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=66

[RMS ZEST 79]
ty=M
na=Kable elektroenergetyczne YnKY-żo 3x2,5RE 1kV HD	0
id=804210703	3
jm=m	040
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.64
pr=TEL	0	0	0	

[RMS ZEST 100]
ty=M
na=Kamera  8MPx w obudowie typu BULLET o parametrach nie gorszych niż DS-2CD5A85G0-IZHS	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 10]
ty=M
na=kołki rozporowe z wkrętami	0
id=8990499	1
jm=szt.	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=40

[RMS ZEST 69]
ty=M
na=kołki stalowe do wstrzeliwania	0
id=t000029	3
jm=szt.	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=RIG	0	0	0	

[RMS ZEST 94]
ty=M
na=komputer PC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 67]
ty=M
na=lakier asfaltowy	0
id=t000027	3
jm=kg	033
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.88
pr=	0	0	0	1514099

[RMS ZEST 11]
ty=M
na=listwa ścienna z PCV 25x25	0
id=7580999	1
jm=m	040
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=22

[RMS ZEST 101]
ty=M
na=MEAN WELL: DRC-100B +DDR-120B-48 + power injektor Ultra PoE Intellinet	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16

[RMS ZEST 59]
ty=M
na=mieszanka betonowa	0
id=t000019	3
jm=m3	060
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.05
pr=KRU	0	0	0	

[RMS ZEST 95]
ty=M
na=mikrofon pulpitowy elektretowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 12]
ty=M
na=Moduł SFP SM LC	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 107]
ty=M
na=Monitor LCD  24" rozdzielczość FHD	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 13]
ty=M
na=Monitor LCD  27" rozdzielczość 4K	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 14]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 15]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 16]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 56]
ty=R
na=monter-instalator - gr.V	0
id=315	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 70]
ty=M
na=naboje do wstrzeliwania kołków	0
id=t000030	3
jm=szt.	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	8990599

[RMS ZEST 81]
ty=M
na=Opaska kablowa OKi - ocechowana	0
id=7640100	1
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1.28

[RMS ZEST 71]
ty=M
na=osadnik betonowy	0
id=t000031	3
jm=szt.	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=PRW	0	0	0	

[RMS ZEST 17]
ty=M
na=Osłonka spawu 60mm	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 18]
ty=M
na=Panel światłowodowy 19"/1U PREMIUM 24xSC duplex/LC quad 1U 5061 036/24	0
id=775203624	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=CBN	0	0	0	

[RMS ZEST 19]
ty=M
na=Panel wentylacyjny 4W MODBOX III z termostatem, Czarny RAA-00177-04	0
id=775500424	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=MOL	0	0	0	

[RMS ZEST 20]
ty=M
na=Patchcord światłowodowy SM SC/PC - SC/PC 1,5m duplex	0
id=8079999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=8

[RMS ZEST 61]
ty=M
na=piasek	0
id=t000003	3
jm=m3	060
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.014
pr=K09	0	0	0	

[RMS ZEST 21]
ty=M
na=Pigtail SM 1xSC, G.657A2, 9/125	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=8

[RMS ZEST 22]
ty=M
na=płaskownik perforowany	0
id=8322199	2
jm=m	040
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 63]
ty=M
na=Pokrywa stalowo-bet. 500x500 pełna, kl. A 15	0
id=816110011	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=DOZ	0	0	0	

[RMS ZEST 62]
ty=M
na=Pokrywa stalowo-bet. 500x500 z wietrznikiem, kl. A 125	0
id=816110012	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=DOZ	0	0	0	

[RMS ZEST 23]
ty=M
na=Półka do szafy RACK 19' 600 mm Signal R912030	0
id=775572030	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=DIP	0	0	0	

[RMS ZEST 24]
ty=M
na=Przewody elektroenergetyczne do układania na stałe NYM, 3x2,5 (ilość i przekrój żył n x mm2)	0
id=795080703	3
jm=m	040
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=63.44
pr=NKT	0	0	0	

[RMS ZEST 82]
ty=S
na=przyczepa do przewożenia kabli	0
id=39971	1
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=0.0688

[RMS ZEST 25]
ty=S
na=przyrząd pomiarowy okablowania strukturalnego kpl.	0
id=at154	3
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=16.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 64]
ty=M
na=rama studni 1000x500	0
id=t000023	3
jm=szt.	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=DOZ	0	0	0	

[RMS ZEST 26]
ty=S
na=reflektometr	0
id=o0032	3
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=2.34
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 103]
ty=M
na=Rejestrator cyfrowy sieciowy o parametrach nie gorszych niż  i7-N39832UHV	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 28]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=1497.2847

[RMS ZEST 29]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=0

[RMS ZEST 30]
ty=M
na=Rura inst. PVC sztywna średnia RS-16mm	0
id=7580016	1
jm=m	040
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=41.6

[RMS ZEST 65]
ty=M
na=rura wspornikowa ze śrubą rzymską	0
id=t000024	3
jm=szt.	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	t000024

[RMS ZEST 87]
ty=M
na=rury RHDPE 110/6,3	0
id=2300299	2
jm=m	040
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2.08

[RMS ZEST 31]
ty=S
na=Samochód dostaw.do 0.9t (1)	0
id=39511	1
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=2.4618

[RMS ZEST 75]
ty=S
na=Samochód samowyład.do 5t (1)	0
id=39811	1
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=4.42

[RMS ZEST 74]
ty=S
na=Samochód skrzyn.do 5.0t (1)	0
id=39521	1
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=1.71

[RMS ZEST 32]
ty=S
na=Spawarka do włók.światłow.(1)	0
id=72995	1
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=0.456

[RMS ZEST 33]
ty=M
na=Stacja bazowa Rocket 5AC Prism Gen2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=2

[RMS ZEST 34]
ty=M
na=Stacja kliencka Nanobeam 5AC Gen 2	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=12

[RMS ZEST 66]
ty=M
na=Studnia kabl. rozdzielcza SKR-1	0
id=8161421	1
jm=kpl	090
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 104]
ty=M
na=Switch DGS-3130-30S/SI Switch Gigabitowy PoE	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 35]
ty=M
na=Switch przemysłowy 4xPoE + 2x SFP	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12

[RMS ZEST 38]
ty=M
na=Szafa Rack 19" 600x600 32U IP54	0
id=775293301	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1

[RMS ZEST 88]
ty=M
na=Szafa teleinformatyczna ramowa stojąca, 42U, wym.  600X800x1980 (szer. x gł. x wys. mm), drzwi blacha/szkło  EM/SH05D-6642	0
id=775294201	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=EMI	0	0	0	

[RMS ZEST 40]
ty=M
na=Szafka słupowa Uni-2	0
id=7052999	1
jm=szt.	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=12
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 41]
ty=M
na=Szuflada z tacką 19" ULTIMODE MT-524 (1U, wymienny panel przedni, 1 tacka x 24 spawy) L5124	0
id=775645124	3
jm=szt	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2
pr=DIP	0	0	0	

[RMS ZEST 42]
ty=M
na=Szuflada zapasu SZ-19/1U	0
id=7761421	1
jm=kpl.	090
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=2

[RMS ZEST 43]
ty=S
na=środek łączności bezprzewodowej kpl.	0
id=at155	3
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=16.8
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 44]
ty=M
na=śruby stalowe	0
id=6801399	2
jm=kg	033
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.22

[RMS ZEST 68]
ty=M
na=tabliczka oznaczeniowa	0
id=t000028	3
jm=szt.	020
ce=0	1620378681
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=1
pr=PHO	0	0	0	

[RMS ZEST 93]
ty=M
na=Transmiter radiowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=4

[RMS ZEST 77]
ty=S
na=ubijak spalinowy	0
id=t0011	3
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=3.51
pr=	0	0	0	12620

[RMS ZEST 97]
ty=M
na=uchwyt głośnika	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=9

[RMS ZEST 45]
ty=M
na=uchwyt kamery  wraz z puszką montażową	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=30

[RMS ZEST 46]
ty=M
na=Uchwyt słupowy	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=24

[RMS ZEST 47]
ty=M
na=Uchwyt ścienny, regulowany monitora	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=4

[RMS ZEST 48]
ty=M
na=uchwyty	0
id=1551399	2
jm=szt.	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=84
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 80]
ty=M
na=wazelina techniczna	0
id=1034799	2
jm=kg	033
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.5776
pr=	0	0	0	1034700

[RMS ZEST 49]
ty=S
na=wiertarka wieloczynnościowa	0
id=71600	1
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=1.56

[RMS ZEST 72]
ty=M
na=woda	0
id=t000032	3
jm=m3	060
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=0.004

[RMS ZEST 50]
ty=M
na=wyłączniki nadprądowe 1P-B10A	0
id=7512999	2
jm=szt.	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=3

[RMS ZEST 96]
ty=M
na=zasilacz  12V 60W IP67	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=10

[RMS ZEST 52]
ty=M
na=zasilacz Ever UPS POWERLINE RT PLUS 2000	0
id=	3
jm=szt	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=5

[RMS ZEST 53]
ty=M
na=złączki	0
id=7580499	2
jm=szt.	020
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
kz=4	-1	PLN	1	
il=16.4
pr=ICB_SREDNIE	0	0	0	

[RMS ZEST 76]
ty=S
na=żuraw samochodowy do 4 t	0
id=t0014	3
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=2.06

[RMS ZEST 84]
ty=S
na=żuraw samochodowy do 4 t	0
id=t0014	3
jm=m-g	148
ce=0	1620378647
cw=0	PLN
il=0.0688

[RMS ZEST 54]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=monitoring PSZOK
wa=0
kn=0	0	0
id=1
nu=1
wn=		

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie instalacji i punktów dystrybucyjnych
wa=0
kn=0	0	0
id=2
nu=1.1
wn=		

[POZYCJA]
id=152
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02  z.o  3.2. 	AL-01	0501-02	  z.o  3.2. 	1
na=Demontaż do ponownego montażu elementów systemu telewizji użytkowej - kamera TVU zewnętrzna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=14
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=14	1	14						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.55		0.55
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=71.225

[POZYCJA]
id=5
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0404-07	5-08	0404-07		1
na=Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do słupa - szafka UNIBOX 2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=0.28	0	0.28
np=1
wa=0
wb=0
il=3.2088

[RMS 40]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=99
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0113-04	AL-01	0113-04		1
na=Montaż modułu do 8 adresów - Switch przemysłowy 124SFP-4POE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 28]
nz=3.73	0	3.73
np=1
wa=0
wb=0
il=44.76

[RMS 35]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=385
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-07	AL-01	0112-07		1
na=Montaż zasilacza buforowego 120W 48VDC, DIN TS35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 28]
nz=7.37	0	7.37
np=1
wa=0
wb=0
il=88.44

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=100
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0109-02	AL-01	0109-02		1
na=Montaż akumulatora bezobsługowego o poj. do 130 Ah
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=24
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=24	1	12*2						

[RMS 28]
nz=2.5	0	2.5
np=1
wa=0
wb=0
il=60

[RMS 106]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=24

[POZYCJA]
id=101
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-04	AL-01	0115-04		1
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 28]
nz=20.6	0	20.6
np=1
wa=0
wb=0
il=247.2

[RMS 34]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[RMS 46]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=103
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-04	AL-01	0115-04		1
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=20.6	0	20.6
np=1
wa=0
wb=0
il=41.2

[RMS 33]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=104
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-04	AL-01	0115-04		1
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - interfejs cyfrowy sygnalizujący wykorzystujący sieć bezprzewodową - dodatek za trudne warunki montażu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 28]
nz=20.6	0	20.6
np=1
wa=0
wb=0
il=247.2

[ELEMENT 2]
na=Wykonanie instalacji do kamer CCTV
wa=0
kn=0	0	0
id=15
nu=1.2
wn=		

[POZYCJA]
id=18
pd=ORGBUD wyd.III 1986,biuletyny do 9 1996	KNR	5-08 0226-04	5-08	0226-04		1
na=Montaż listew ściennych z PCV z przegrodą na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=20
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=20	1	20						

[RMS 28]
nz=0.478	0	0.478
np=1
wa=0
wb=0
il=9.56

[RMS 11]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=22

[RMS 10]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=40

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 49]
nz=0.078	0	0.078
np=1
wa=0
wb=0
il=1.56

[POZYCJA]
id=22
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy układany w listwach i rurkach, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m - kabel zewnętrzny żelowany PE  F/UTP 4*2*0,57 kat.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=150
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=150	1	150						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 6]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=165

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=249
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0101-03	AT-15	0101-03		1
na=Układanie pionowego okablowania strukturalnego - odcinek pionowy układany w słupach oświetleniowych - kabel zewnętrzny żelowany PE  F/UTP 4*2*0,57 kat.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=100
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=100	1	20*5						

[RMS 28]
nz=0.0798	0	0.0798
np=1
wa=0
wb=0
il=7.98

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 6]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=110

[POZYCJA]
id=245
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 z.sz. 2.4. 	AT-15	0102-01	 z.sz. 2.4. 	1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, kabel miedziany do 8 mm - wysokość ponad 2 m układany na istniejących drabinach- kabel zewnętrzny żelowany PE  F/UTP 4*2*0,57 kat.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=520
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=520	1	520						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=10.608

[RMS 6]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=572

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=23
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0103-03 z.sz. 2.4. 	AT-15	0103-03	 z.sz. 2.4. 	1
na=Dodatek za układanie kabla w kanałach, listwach, słupkach instalacyjnych - 01 - wysokość ponad 2 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=120
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=120	1	120						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=0.0074	0	0.0074
np=1
wa=0
wb=0
il=1.0656

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=25
pd=ORGBUD 1989,biuletyny do 9 1996	KNR	4-03 1004-11	4-03	1004-11		1
na=Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 30 cm - śr. rury do 25 mm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=15
jm=otw.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=15	1	15						

[RMS 28]
nz=1.0626	0	1.0626
np=1
wa=0
wb=0
il=15.939

[POZYCJA]
id=154
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0104-05	5	0104-05		1
na=Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane na konstrukcji metalowej; mocowanie płaskownika śrubami
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 28]
nz=0.527	0	0.527
np=1
wa=0
wb=0
il=21.08

[RMS 30]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 53]
nz=0.41	0	0.41
np=1
wa=0
wb=0
il=16.4

[RMS 48]
nz=2.1	0	2.1
np=1
wa=0
wb=0
il=84

[RMS 22]
nz=0.31	0	0.31
np=1
wa=0
wb=0
il=12.4

[RMS 44]
nz=0.0055	0	0.0055
np=1
wa=0
wb=0
il=0.22

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=162
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=40
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 28]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=1.408

[RMS 24]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=41.6

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=169
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0203-01	5	0203-01		1
na=Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do słupów
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=21
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=21	1	7*3						

[RMS 28]
nz=0.0352	0	0.0352
np=1
wa=0
wb=0
il=0.7392

[RMS 24]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=21.84

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=173
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 28]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.789

[RMS 5]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=3.06

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=180
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0407-01	5	0407-01		1
na=Wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy w rozdzielnicach
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=19
ob=3
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 28]
nz=0.18	0	0.18
np=1
wa=0
wb=0
il=0.54

[RMS 50]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=3

[POZYCJA]
id=633
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=20
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[ELEMENT 2]
na=Dostawa, montaż oraz próby funkcjonalne elementów telewizji przemysłowej
wa=0
kn=0	0	0
id=30
nu=1.3
wn=		

[POZYCJA]
id=35
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-02 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	AL-01	0501-02	 z.sz. 3.3 z.sz. 3.4	1
na=Montaż kamer 8MPx w obudowie typu bullet  o parametrach nie gorszych niż DS-2CD5A85G0-IZ(H)S  na masztach oświetleniowych z próbami funkcjonalnymi
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=21
ob=30
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=30	1	30						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.15		0.1*1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=9.25	0	9.25
np=1
wa=0
wb=0
il=41.625

[RMS 100]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[RMS 45]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=30

[POZYCJA]
id=38
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0105-02	AT-14	0105-02		1
na=Montaż złącza RJ45 na skrętce 4-parowej ekranowanej STP/FTP
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=22
ob=125
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	25*5						

[RMS 28]
nz=0.137	0	0.137
np=1
wa=0
wb=0
il=17.125

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=37
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0505-02	AL-01	0505-02		1
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=23
ob=125
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	25*5						

[RMS 28]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=26.25

[POZYCJA]
id=40
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 27" rozdzielczmość 4K
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=24
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 13]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=823
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03	AL-01	0501-03		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU 24" rozdzielczmość FHD
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=25
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=3.86

[RMS 107]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 47]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=42
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0501-03 z.sz. 3.4	AL-01	0501-03	 z.sz. 3.4	1
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - monitor TVU
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=26
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.5		1.5
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=1.93	0	1.93
np=1
wa=0
wb=0
il=11.58

[POZYCJA]
id=832
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0701-01	AL-01	0701-01		1
mpn=1211
na=Montaż standardowego zestawu PC, oprogramowania systemowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=27
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=33.7	0	33.7
np=1
wa=0
wb=0
il=33.7

[RMS 94]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=835
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0702-06	AL-01	0702-06		1
mpn=1211
na=Programowanie i uruchomienie oprogramowania zarządzającego i nadzorującego systemy alarmowe
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=28
ob=1
jm=instr.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=0.0239	0	0.0239
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0239

[POZYCJA]
id=257
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-01	AT-14	0110-01		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących -  szafa 32U 600x600 IP54
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=29
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 38]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=292
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-01	AT-15	0109-01		1
na=Montaż szaf dystrybucyjnych 19" stojących - szafa 42U 600x800
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=30
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=2.4	0	2.4
np=1
wa=0
wb=0
il=2.4

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 88]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=562
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-11	AT-15	0109-11		1
mpn=_1211
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - montaż cokołu
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=31
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=0.13	0	0.13
np=1
wa=0
wb=0
il=0.13

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 58]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=556
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0109-06	AT-15	0109-06		1
mpn=_1211
na=Dodatek do kol. 01 - za wielkość szafy stojącej - 33U-48U
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=32
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=0.81	0	0.81
np=1
wa=0
wb=0
il=0.81

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=34
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04	AL-01	0503-04		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Rejestrator cyfrowy sieciowy o parametrach nie gorszych niż i7-N39832UHV z 4 dyskami 6000GB
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=33
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=5.74

[RMS 103]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 3]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=41
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0503-04 z.sz. 3.4	AL-01	0503-04	 z.sz. 3.4	1
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - urządzenie do cyfrowego zapisu obrazu
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=34
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=2.87	0	2.87
np=1
wa=0
wb=0
il=9.184

[POZYCJA]
id=43
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-06	AL-01	0502-06		1
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - Switch o parametrach nie gorszych niż DGS-3130-30s/SI Switch Gigabitowy PoE
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=35
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=15.82	0	15.82
np=1
wa=0
wb=0
il=31.64

[RMS 104]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 12]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=46
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0502-06 z.sz. 3.4	AL-01	0502-06	 z.sz. 3.4	1
na=Próby funkcjonowania elementów systemu telewizji użytkowej - switch
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=36
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.6		1.6
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=15.82	0	15.82
np=1
wa=0
wb=0
il=50.624

[POZYCJA]
id=267
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-03	AT-14	0110-03		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - panel wentylacyjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=37
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=0.32	0	0.32
np=1
wa=0
wb=0
il=0.64

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 19]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=393
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-01	AT-14	0109-01		1
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19"
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=38
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 18]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=422
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0116-02	AT-15	0116-02		1
na=Kasety światłowodowe w tablicach Global - adapter światłowodowy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=39
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 28]
nz=0.11	0	0.11
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 1]
nz=8	0	8
np=1
wa=0
wb=0
il=64

[POZYCJA]
id=426
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0116-05	AT-15	0116-05		1
na=Kasety światłowodowe w tablicach Global - tacka na 24 spawy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=40
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=0.12	0	0.12
np=1
wa=0
wb=0
il=0.24

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 41]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=279
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-05	AT-14	0110-05		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - półka mocowana w 4 miejscach do ścian szafy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=41
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=0.133	0	0.133
np=1
wa=0
wb=0
il=0.266

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 23]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[POZYCJA]
id=285
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0110-09	AT-14	0110-09		1
na=Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - zasilacz awaryjny
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=42
ob=5
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[RMS 28]
nz=0.5	0	0.5
np=1
wa=0
wb=0
il=2.5

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 52]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=5

[POZYCJA]
id=403
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0109-01	AT-14	0109-01		1
na=Montaż paneli rozdzielczych światłowodowych w przygotowanych stelażach 19" - szuflada zapasu kabla 1U 19"
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=43
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=0.44	0	0.44
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 42]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=2

[ELEMENT 2]
na=montaż nagłośnienia
wa=0
kn=0	0	0
id=807
nu=1.4
wn=		

[POZYCJA]
id=808
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-08	AL-01	0504-08		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - głośniki tubowe aktywne
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=44
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 28]
nz=11.32	0	11.32
np=1
wa=0
wb=0
il=101.88

[RMS 97]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 90]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[RMS 92]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=1040
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-05	AL-01	0112-05		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=45
ob=9
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[RMS 28]
nz=4.71	0	4.71
np=1
wa=0
wb=0
il=42.39

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=9

[POZYCJA]
id=829
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0115-04	AL-01	0115-04		1
na=Montaż urządzenia zdalnej transmisji i monitoringu - transmiter sygnału radiowego
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=46
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 28]
nz=20.6	0	20.6
np=1
wa=0
wb=0
il=82.4

[RMS 93]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=820
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-07	AL-01	0112-07		1
na=Montaż zasilacza buforowego 120W 48VDC, DIN TS35
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=47
ob=4
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[RMS 28]
nz=7.37	0	7.37
np=1
wa=0
wb=0
il=29.48

[RMS 101]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[POZYCJA]
id=814
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0505-02	AL-01	0505-02		1
na=Dodatek za utrudnienia przy montażu elementów systemu TVU - wysokość powyżej 4 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=48
ob=26
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=26	1	13*2						

[RMS 28]
nz=0.21	0	0.21
np=1
wa=0
wb=0
il=5.46

[POZYCJA]
id=839
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0504-08	AL-01	0504-08		1
mpn=_1211
na=Montaż elementów systemu telewizji użytkowej - mikrofon pulpitowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=49
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=11.32	0	11.32
np=1
wa=0
wb=0
il=11.32

[RMS 95]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[POZYCJA]
id=1035
pd=ATHENASOFT wyd.I 2000	KNR	AL-01 0112-05	AL-01	0112-05		1
mpn=_1211
na=Montaż zasilacza do 12 V DC/65 W
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=50
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=4.71	0	4.71
np=1
wa=0
wb=0
il=4.71

[RMS 96]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[ELEMENT 2]
na=Roboty kablowe
wa=0
kn=0	0	0
id=555
nu=1.5
wn=		

[POZYCJA]
id=597
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0701-01	5	0701-01		1
mpn=_1211
na=Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. I-II
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=51
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	2*1*0,5						

[RMS 28]
nz=1.35	0	1.35
np=1
wa=0
wb=0
il=1.35

[POZYCJA]
id=599
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0707-01	2-01	0707-01		1
mpn=1211
na=Wykopy ręczne o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-II wraz z zasypaniem dla studni kablowej
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=52
ob=1
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=1.82	0	1.82
np=1
wa=0
wb=0
il=1.82

[POZYCJA]
id=590
pd=WACETOB wyd.II 2000	KNR-W	5-10 0303-02	5-10	0303-02		1
mpn=1211
na=Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w wykopie
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=53
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=0.128	0	0.128
np=1
wa=0
wb=0
il=0.256

[RMS 87]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=2.08

[RMS 54]
nz=4	0	4
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0073	0	0.0073
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0146

[POZYCJA]
id=569
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	-040 0301-02	040	0301-02		1
mpn=1211
na=Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=54
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=23.76	0	23.76
np=1
wa=0
wb=0
il=23.76

[RMS 59]
nz=0.05	0	0.05
np=1
wa=0
wb=0
il=0.05

[RMS 60]
nz=0.007	0	0.007
np=1
wa=0
wb=0
il=0.007

[RMS 61]
nz=0.014	0	0.014
np=1
wa=0
wb=0
il=0.014

[RMS 62]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 63]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 64]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 65]
nz=2	0	2
np=1
wa=0
wb=0
il=2

[RMS 66]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 67]
nz=0.88	0	0.88
np=1
wa=0
wb=0
il=0.88

[RMS 68]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 69]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 70]
nz=4	0	4
np=1
wa=0
wb=0
il=4

[RMS 71]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=1

[RMS 72]
nz=0.004	0	0.004
np=1
wa=0
wb=0
il=0.004

[RMS 73]
nz=0.01	0	0.01
np=1
wa=0
wb=0
il=0.01

[RMS 74]
nz=1.71	0	1.71
np=1
wa=0
wb=0
il=1.71

[RMS 75]
nz=4.42	0	4.42
np=1
wa=0
wb=0
il=4.42

[RMS 76]
nz=2.06	0	2.06
np=1
wa=0
wb=0
il=2.06

[RMS 77]
nz=3.51	0	3.51
np=1
wa=0
wb=0
il=3.51

[POZYCJA]
id=638
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0704-0104	2-01	0704-0104		1
mpn=1211
na=Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szerokości dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=55
ob=2
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[RMS 28]
nz=0.377	0	0.377
np=1
wa=0
wb=0
il=0.754

[POZYCJA]
id=602
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0713-01	5	0713-01		1
mpn=_1211
na=Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 3*2,5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=56
ob=16
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=16	1	16						

[RMS 28]
nz=0.0947	0	0.0947
np=1
wa=0
wb=0
il=1.5152

[RMS 79]
nz=1.04	0	1.04
np=1
wa=0
wb=0
il=16.64

[RMS 80]
nz=0.0361	0	0.0361
np=1
wa=0
wb=0
il=0.5776

[RMS 81]
nz=0.08	0	0.08
np=1
wa=0
wb=0
il=1.28

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 31]
nz=0.0067	0	0.0067
np=1
wa=0
wb=0
il=0.1072

[RMS 82]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0688

[RMS 83]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0688

[RMS 84]
nz=0.0043	0	0.0043
np=1
wa=0
wb=0
il=0.0688

[POZYCJA]
id=623
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0102-01 	AT-15	0102-01	 	1
na=Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy układany w listwach i rurkach, kabel miedziany do 8 mm - kabel zewnętrzny żelowany PE  F/UTP 4*2*0,57 kat.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=57
ob=90
jm=m kabla	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=90	1	6*15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=1.2		1.2
wm=1		1
ws=1		1

[RMS 28]
nz=0.017	0	0.017
np=1
wa=0
wb=0
il=1.836

[RMS 6]
nz=1.1	0	1.1
np=1
wa=0
wb=0
il=99

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=606
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 0308-05	5	0308-05		1
na=Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=58
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=0.263	0	0.263
np=1
wa=0
wb=0
il=0.263

[RMS 5]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=1.02

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[POZYCJA]
id=399
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0103-02	AT-14	0103-02		1
na=Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel światłowodowy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=59
ob=60
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=60	1	60						

[RMS 28]
nz=0.135	0	0.135
np=1
wa=0
wb=0
il=8.1

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 8]
nz=1.1	0	1.1
np=0
wa=0
wb=0
il=66

[POZYCJA]
id=407
pd=ATHENASOFT wyd.I 2003	KNR	AT-14 0104-02	AT-14	0104-02		1
na=Spawanie kabla światłowodowego jednomodowego w kasetach światłowodowych
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=60
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 28]
nz=0.394	0	0.394
np=1
wa=0
wb=0
il=3.152

[RMS 21]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 17]
nz=1	0	1
np=1
wa=0
wb=0
il=8

[RMS 54]
nz=2.5	0	2.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 32]
nz=0.057	0	0.057
np=1
wa=0
wb=0
il=0.456

[POZYCJA]
id=411
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-04	AT-15	0119-04		1
na=Krosowanie - kabel światłowodowy w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=61
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[RMS 28]
nz=0.092	0	0.092
np=1
wa=0
wb=0
il=0.736

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 20]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=8

[POZYCJA]
id=415
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0119-02	AT-15	0119-02		1
na=Krosowanie - kabel miedziany w szafie dystrybucyjnej
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=62
ob=12
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=12	1	12						

[RMS 28]
nz=0.081	0	0.081
np=1
wa=0
wb=0
il=0.972

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 7]
nz=1	0	1
np=0
wa=0
wb=0
il=12

[POZYCJA]
id=430
pd=ATHENASOFT wyd.I 2004	KNR	AT-15 0118-01	AT-15	0118-01		1
na=Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych - pierwsza linia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=63
ob=40
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=40	1	40						

[RMS 28]
nz=0.84	0	0.84
np=1
wa=0
wb=0
il=33.6

[RMS 54]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=R
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 25]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[RMS 43]
nz=0.42	0	0.42
np=1
wa=0
wb=0
il=16.8

[POZYCJA]
id=435
pd=Licencja bezpłatna TP S.A. 1997	ZN-97/TP S.A.	039 0901-03	039	0901-03		1
na=Pomiary reflektometryczne linii światłowodowych montażowe z przełącznicy (1 zmierzony światłowód)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=64
ob=1
jm=odc.	101
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[RMS 28]
nz=10.49	0	10.49
np=1
wa=0
wb=0
il=10.49

[RMS 31]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[RMS 26]
nz=2.34	0	2.34
np=1
wa=0
wb=0
il=2.34

[POZYCJA]
id=636
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	5 1301-01	5	1301-01		1
mpn=1211
na=Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=65
ob=3
jm=pomiar	108
kj=0	0	0
cj=0
wn=		

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[RMS 28]
nz=1.3	0	1.3
np=1
wa=0
wb=0
il=3.9

[SUMA KONTROLNA]
6b65fd2e40776518e733c2bd557c6119